// PROJECT  :RotaryEncoderNanoPlotter

// PURPOSE  :Plots CLK and DT (A and B) as a square wave on the Serial Plotter

// COURSE   :ICS4U

// AUTHOR   :C. D'Arcy

// DATE     :2022 01 31

// MCU      :328P

// STATUS   :Working

// REFERENCE:http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI4M/2021/images/RotaryEncoderSquare.png

#define INT0Pin 2         // A

#define INT1Pin 3         // B

volatile uint8\_t pinA;    //not PINA

volatile uint8\_t pinB;    //not PINB

volatile uint8\_t state;

volatile boolean triggered = false;

#define RUNLENGTH 20

void setup() {

**Serial**.begin(9600);

 while (!**Serial**);

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT0Pin), readEncoderA, CHANGE);

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT1Pin), readEncoderB, CHANGE);

**Serial**.print("CLK(A):");

**Serial**.print(',');

**Serial**.println("DT(B):");

}

void readEncoderA() {

 triggered = true;

 pinA = digitalRead(INT0Pin);

 pinB = digitalRead(INT1Pin);

}

void readEncoderB() {

 triggered = true;

 pinA = digitalRead(INT0Pin);

 pinB = digitalRead(INT1Pin);

}

void loop() {

 if (triggered) {

   displayPlotter();

   triggered = false;

 }

}

void displayPlotter() {

 for (uint8\_t i = 0; i < RUNLENGTH; i++) {

**Serial**.print(pinA ? 4 : 3);

**Serial**.print(',');

**Serial**.println(pinB ? 1 : 0);

 }

}